**Revolutionary Road**

**SCHEDA TECNICA**

DOTAZIONE PALCOSCENICO

Dimensioni minime: 6X6 metri - altezza min 4 metri

Scala collegamento palco/platea

Scatola nera all’italiana con almeno due quinte per parte

Sipario

Luci

Americana frontale + americana controluce (minimo)

Meglio se anche americana a metà palco + Staffe/Americana di sala

36 canali dimmer

6 PAR 64 CP 62

6 PAR 64 CP 60

5 ETC 50°

16 PC 1000W

15 SUPERLUT 75W (14 ottica 6° e 1 ottica 24°)

2 ribaltine 300W

Tutti i fari con bandiere e portagel

2 piantane luci con T

Console luci programmabile

NB La Compagnia può essere autonoma dal punto di vista del service luci e audio

Audio e video

Impianto audio completo commisurato alla sala

Mixer audio con minimo 4 ingressi per 3 radiomicrofoni ad archetto + 1 PC per le musiche

Tempi di montaggio/smontaggio

Montaggio 8 ore

Smontaggio 2 ore

Premontaggio

No

Ulteriori esigenze

Nessuna

Contatto

348 2350013 Fabrizio Visconti